**江苏有线如东分公司如东县丰利镇环农村博爱家园、书屋与数字乡村工程项目招标公告**

**我公司以公开招标采购方式采购以下项目**：

**1.采购人：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司。**

**2.采购项目名称：如东县丰利镇环农村博爱家园、书屋与数字乡村工程**

**3.采购项目内容**：详见清单

**4.采购方式**：**公开招标采购**。

**5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）**：

（1）为保证服务质量及售后响应时效，投标企业必须注册地位于江苏省南通市境内；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（3）投标人必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（4）本项目不接受联合体参与投标。

**6.其他资格要求**

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，近三年内无行政处罚及其他失信行为。

**7.获取采购文件**

时间：2023年12月9日至2023年12月19日

地点：江苏有线如东分公司十楼

本工程资料费100元/套，无论中标与否，不予退还。

**8.报名需携带的资料：**

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（格式自拟）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2023年12月19日下午17:00。

供应商投标截止时间：2023年12月20日下午15:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

**9.购买采购文件的银行信息：**

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东掘港镇长江路29号

开户行：中行城东支行 账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件 。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

**10、设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **项次** | **名称** | **项目特征描述** | **单位** | **数量** | **品牌** |
| **一、广告部分** | | | | | |
| 1 |  | 不锈钢围边发光字 1.21.2m\*5个 | m | 6 | 定制 |
| 2 |  | 镀锌板造型宣传栏2.5\*2.5m | m² | 6.25 | 定制 |
|
| 3 |  | 10+3mm亚克力UV0.4\*1.5m | m² | 0.6 | 定制 |
|
| 4 |  | 10+3mm亚克力UV3\*1.5m | m² | 4.5 | 定制 |
|
| 5 |  | 10+3mm亚克力UV2\*1.2m | m² | 2.4 | 定制 |
|
| 6 |  | 超薄一体式展架0.6\*0.9m | 个 | 5 | 定制 |
|
| 7 |  | 10+3mm亚克力UV3\*1.2m | m² | 3.6 | 定制 |
|
| 8 |  | 10+3mm亚克力UV2\*1m | m² | 2 | 定制 |
|
| 9 |  | 软膜灯箱0.6\*0.9m | m² | 0.54 | 定制 |
|
| 10 |  | 软膜灯箱2\*1m | m² | 2 | 定制 |
|
| 11 |  | 10+3mm亚克力UV2\*2m | m² | 4 | 定制 |
|
| 12 |  | 10+3mm亚克力UV1.8\*1.2m | m² | 2.16 | 定制 |
|
| 13 |  | 亚克力雕刻字 | cm | 550 | 定制 |
| 14 | 丽屏展架 | 80\*1.8m | 个 | 4 | 定制 |
| 15 | 小计 |  | | | |
| **二、装修、软装部分** | | | | | |
| 1 | 大理石吧台 | 5.26\*0.98\*0.6m 表面20mm厚大理石贴面 | m | 5.26 | 定制 |
| 2 | 空调 | 3p立式空调（建议品牌：格力、美的、海尔） | 台 | 2 | 海尔 |
| 3 | 门禁锁 | 刷卡式 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 饮水机 | 立式 | 台 | 1 | 美菱 |
| 5 | 网络 | 交换机等 | 项 | 1 | TP-LINK |
| 6 | 绿植 |  | 批 | 1 |  |
| 7 | 吊车 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 小计 |  | | | |
| **三、LED大屏** | | | | | |
| 1 | 室内P1.86LED小间距显示屏 | 1.★像素间距≤1.86mm；像素构成：SMD表贴三合一LED灯，1R1G1B（配色比例R:G:B=3:6:1）；  2.★显示系统尺寸：长5.12m\*高2.24m， ，面积≥11.47平方，要求箱体尺寸偏差不能＞2%。；本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装。  3.★刷新率≥3840HZ；  4.显示单元间隙（mm）≤0.05；  5.显示单元平整度（mm）≤0.05；  6.▲显示屏最高对比度≥16000:1；  7.相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%；  8.色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9 ；  9.▲显示屏亮度≥800nit（0-100%无级可调）,并支持手动/自动/程控。  10.▲显示屏亮度均匀性≥99%,色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；  11.▲箱体强度：拉伸强度≥300Mpa，硬度≥80HB；  12.▲低亮高灰（bit）：采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置；  13.智能色温:标准6500K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为6500K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K；  14.▲刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz/120Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置支持720Hz-4880Hz调节。  15.水平视角≥170°；垂直视角≥170°。  16.▲视觉舒适度：人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级（CSA035.2-2017LED照明产品视觉健康舒适度测试第2部分：测试方法-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求）；  17.峰值功耗：≤510W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡。  18.▲PFC电源：电源采用110-220V宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数≥0.95，转换效率88%。  19.亮、暗线调节功能：支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除；支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；  20.上述带★为关键性指标，必须满足。▲号技术指标为重要指标，任何负偏离或不满足都将导致扣分，以上技术参数、功能要求指标需提供第三方检测报告，报告需同时盖有“CMA”“CNAS”“iLAC-MRA”章的第三方权威检测机构出具的检测报告。  21.★LED显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果。（提供符合该技术要求的第三方网络查询链接和网页截图，并加盖制造商公章）  22、为保证产品的色彩品质，投标产品符合CESI产品认证实施规则CESE-PC-0D111中色彩品质A级 。  23、产品通过4K产品认证。  24、产品通过HDR3.0显示认证。  25、产品通过绿色健康分级A级证书。  26、生产厂商符合CCRC-ISV-C01:2018《信息安全服务规范》三级服务资质要求。  27、★LED显示屏产品具有第三方产品保险，具有公众责任险、财产一切险、雇主责任险、产品责任险。（提供有效期内所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章）。  28、为确保产品质量、技能降耗、环境监测要求，需提供投标产品制造商ISO10012-2003测量管理体系认证证书。  29、为了确保本项目有五星级的售后服务保障，确保问题及时响应，故障及时修复，不影响LED大屏正常运行，需提供显示屏制造商获得5星级商品售后服务评价体系认证证书。证书覆盖范围必须是LED显示屏的售后服务内容，包括安装指导、培训、定期保养维护等方面。 建议品牌：艾比森，雷曼，三思 | ㎡ | 11.47 | 艾比森 |
|
|
|
| 2 | LED主控视频控制器 | 1、支持6个网口输出，最大带载390万像素； 2、输入接口:包括2路HDMI1.3，1路DVI； 3、集成视频处理器与发送卡于一体； 4、支持3个窗口和1路OSD； 5、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能； 6、支持快捷配屏和高级配屏功能； 7、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 8、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用； 9、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 10、支持通过TCP/IP协议连接中控设备; 11、支持预监输出画面，将预监内容通过DVI发送到显示器显示; 12、支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出； | 台 | 1 | 诺瓦 |
|
|
| 3 | 视频发布主机 | I5 8G 256G 22LED 独显 支持4K播放 | 台 | 1 | 联想 |
| 4 | 配电系统 | 显示屏专用配电系统，含一键开关 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 钢结构框架 | 壁挂安装，50mm黑钛不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架；根据现场情况定制；含边框尺寸为：长5.22m\*高2.5m | 套 | 13.05 | 定制 |
| 6 | 电源线缆 | 取电处到显示屏安装位置，总电源电缆线径不低于国标YJV5\*2.5mm²；电脑到显示屏安装位置，超五类网线18根，控制线1路RVV4\*1mm² | 套 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 配电线路改造 | 原有强电线路改造 包括但不限于电缆、配电箱等安装接插件 | 项 | 1 | 定制 |
| 8 | 现有视频监控平台接入 | 现有视频监控系统专线接入，含线路、线缆等及其安装辅材 | 项 | 1 | 定制 |
| 9 | 施工安装、集成等费用 | 运输、安装、调试、集成、培训等费用 | 项 | 1 | 定制 |
| 10 | 设计费 | | 项 | 1 |  |
| 11 | 小计 |  | | | |
| **四、合计** | | | | | |
| A | 一+二+三 | | | | |